cenrep
version 1
[owner]
0x20022F9A
[defaultmeta]
 16777216
[platsec]
 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
[Main]
0x1 int 1 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
0x2 string "unc.singlephone.orange.co.uk" 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
0x3 int 14001 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
0x4 string "singlephone.orange.co.uk" 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
0x5 int 1 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
0x6 string "z:\\private\\20022F9A\\policy.txt" 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
0x7 string "GAN" 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
0x8 int 0 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
0x9 int 0 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
0xa int 60 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
0xb int 70 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
0xc int 80 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
0xd int 90 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
0xe int 40 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
0xf int 7 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
0x10 int 85 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
0x11 int 75 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
0x12 int 10000000 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
0x13 int 5000000 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
0x14 int 2000000 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
0x15 int 5000000 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
0x16 int 2000000 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
0x17 int 1000000 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
0x18 int 1 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
0x19 int 0 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
0x1a string "http://help.wap.t-mobile.com/topicredirector.asp?s=WF" 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
0x1b int 0x10 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
0x1c int 0 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
0x1D int 4000 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
