004-005 @WRITE_PROGRAM_MEMORY8.P1
004-005 @READ_PROGRAM_MEMORY8.P2
015     CCP_1_LOW
015     CCP_1
016     CCP_1_HIGH
01B     CCP_2
01B     CCP_2_LOW
01C     CCP_2_HIGH
020     @INTERRUPT_AREA
021     @INTERRUPT_AREA
022     @INTERRUPT_AREA
023     @INTERRUPT_AREA
024     @INTERRUPT_AREA
025     @INTERRUPT_AREA
026     @INTERRUPT_AREA
027     @INTERRUPT_AREA
028     @INTERRUPT_AREA
029     @INTERRUPT_AREA
02A     @INTERRUPT_AREA
02B     @INTERRUPT_AREA
02C-02F tocdo
030-033 tocdodat
034-037 xung
038-03B xungmoi
03C-03F xungcu
040-043 dem
044-047 w
048     @TRIS_C
049-068 MAIN.string
049     LCD_SetPosition.cX
069     @PSTRINGCN7_623.P1
069-06C @PRINTF_L32D_9600_62_63FPFPF.P2
069-06C @PRINTF_L32D_623FPFPF.P3
069     MAIN.@SCRATCH1
069     @PSTRINGC7_623.@SCRATCH1
06A     @PSTRINGCN7_623.@SCRATCH1
06A     @PSTRINGC7_623.@SCRATCH2
06B     @PSTRINGCN7_623.@SCRATCH2
06B     @PSTRINGC7_623.@SCRATCH3
06C     @PSTRINGCN7_623.@SCRATCH3
06C     @PSTRINGC7_623.@SCRATCH4
06D     @PRINTF_L32D_623FPFPF.P1
06D     @PRINTF_L32D_9600_62_63FPFPF.P2
06D     @PSTRINGCN7_623.@SCRATCH4
06E     @PRINTF_L32D_623FPFPF.@SCRATCH1
06E     @PRINTF_L32D_9600_62_63FPFPF.@SCRATCH1
06F     @PRINTF_L32D_623FPFPF.@SCRATCH2
06F     @PRINTF_L32D_9600_62_63FPFPF.@SCRATCH2
070     @PRINTF_L32D_623FPFPF.@SCRATCH3
070     @PRINTF_L32D_9600_62_63FPFPF.@SCRATCH3
071     @PRINTF_L32D_623FPFPF.@SCRATCH4
071     @PRINTF_L32D_9600_62_63FPFPF.@SCRATCH4
072     @PRINTF_L32D_623FPFPF.@SCRATCH5
072     @PRINTF_L32D_9600_62_63FPFPF.@SCRATCH5
073     @PRINTF_L32D_623FPFPF.@SCRATCH6
073     @PRINTF_L32D_9600_62_63FPFPF.@SCRATCH6
074     @PRINTF_L32D_623FPFPF.@SCRATCH7
074     @PRINTF_L32D_9600_62_63FPFPF.@SCRATCH7
075     @PRINTF_L32D_623FPFPF.@SCRATCH8
075     @PRINTF_L32D_9600_62_63FPFPF.@SCRATCH8
076     LCD_PutChar.cX
076     @FTOSD.@SCRATCH1
077     @SCRATCH
078     @SCRATCH
078     _RETURN_
079     @SCRATCH
07A     @SCRATCH
07B-07E @FTOSD.P1
07B     LCD_PutCmd.cX
07B-07E @DIV3232.P1
07C     @delay_ms1.P1
07C     LCD_SetData.cX
07F     @INTERRUPT_AREA
0A0-0A3 @DIV3232.P1
0A4     @DIV3232.@SCRATCH1
0A5     @DIV3232.@SCRATCH2
0A6     @DIV3232.@SCRATCH3
0A7     @DIV3232.@SCRATCH4
0A8     @DIV3232.@SCRATCH5
0AA-0AD @MULFF.P1
0AA-0AD @ADDFF.P2
0AA-0AD @FLT.P3
0AE-0B1 @FLT.P1
0AE-0B1 @MULFF.P2
0AE-0B1 @ADDFF.P3
0B2     @FLT.@SCRATCH1
0B2     @MULFF.@SCRATCH1
0B2     @ADDFF.@SCRATCH1
0B3     @FLT.@SCRATCH2
0B3     @MULFF.@SCRATCH2
0B3     @ADDFF.@SCRATCH2
0B4     @MULFF.@SCRATCH3
0B4     @ADDFF.@SCRATCH3
0B5     @MULFF.@SCRATCH4
0B5     @ADDFF.@SCRATCH4
0B6     @MULFF.@SCRATCH5
0B6     @ADDFF.@SCRATCH5
0B7     @ADDFF.@SCRATCH6
0B8     @ADDFF.@SCRATCH7
0B9     @ADDFF.@SCRATCH8
0FF     @INTERRUPT_AREA
107.6   C1OUT
108.6   C2OUT
10D-10E @READ_PROGRAM_MEMORY8.P1
10D-10E @WRITE_PROGRAM_MEMORY8.P2
17F     @INTERRUPT_AREA
1FF     @INTERRUPT_AREA
27F     @INTERRUPT_AREA
2FF     @INTERRUPT_AREA
37F     @INTERRUPT_AREA
3FF     @INTERRUPT_AREA
47F     @INTERRUPT_AREA
4FF     @INTERRUPT_AREA
57F     @INTERRUPT_AREA
5FF     @INTERRUPT_AREA
67F     @INTERRUPT_AREA
6FF     @INTERRUPT_AREA
77F     @INTERRUPT_AREA
7FF     @INTERRUPT_AREA
87F     @INTERRUPT_AREA
8FF     @INTERRUPT_AREA
97F     @INTERRUPT_AREA
9FF     @INTERRUPT_AREA
A7F     @INTERRUPT_AREA
AFF     @INTERRUPT_AREA
B7F     @INTERRUPT_AREA
BFF     @INTERRUPT_AREA
C7F     @INTERRUPT_AREA
CFF     @INTERRUPT_AREA
D7F     @INTERRUPT_AREA
DFF     @INTERRUPT_AREA
E7F     @INTERRUPT_AREA
EFF     @INTERRUPT_AREA
F7F     @INTERRUPT_AREA
FFF     @INTERRUPT_AREA

ROM Allocation:
000058  @FLT
000099  @MULFF
000110  @ADDFF
000256  NGAT_TIMER1
0002D2  ngatkenhA
0002FA  @const658.call
000300  @const673.call
000309  @const675.call
000310  LCD_SetData
000337  @delay_ms1
00034B  LCD_PulseEnable
00035C  LCD_PutCmd
000367  LCD_Init
000387  LCD_PutChar
000393  @PSTRINGCN7_623
0003EC  @FTOSD
00040B  @DIV3232
00045C  @PRINTF_L32D_623FPFPF
000533  @PRINTF_L32D_9600_62_63FPFPF
00060E  @PSTRINGC7_623
000664  MAIN
000664  @cinit1
00069D  @cinit2

Project Directory:
    C:\Users\thanhlolthuong\3D Objects\1_HOC TAP\2017 2018 HK2\Do_luong_DKMT\THUCHANH\TUAN11\dongco\CCS\

Project Files:
    dongco.c                                                [24-Apr-18 09:52  CRC=7EAC0195]
    dongco.h                                                [24-Apr-18 09:38  CRC=C41CCB90]
    ..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Program Files (x86)\PICC\Devices\16F887.h [23-Apr-18 20:27  CRC=6CB1A611]
    ..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Program Files (x86)\PICC\Devices\lcd4bit.c [08-Mar-14 20:23  CRC=48D76A3F]
    ..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Program Files (x86)\PICC\Drivers\stddef.h [16-Jul-10 09:27  CRC=897CEC6C]

Source signature=0B4BB64D

Units:
    dongco (main)

Compiler Settings:
    Processor:      PIC16F887
    Pointer Size:   16
    ADC Range:      0-65535
    Opt Level:      9
    Short,Int,Long: UNSIGNED: 1,8,16
    Float,Double:   32,32

Output Files:
    XREF file:   dongco.xsym
    Errors:      dongco.err
    Ext Symbols: dongco.esym
    INHX8:       dongco.hex
    Symbols:     dongco.sym
    List:        dongco.lst
    Debug/COFF:  dongco.cof
    Project:     dongco.ccspjt
    Call Tree:   dongco.tre
    Statistics:  dongco.STA
