#include <main.h>
#use delay(clock=20000000)
#use rs232(baud=9600,parity=N,xmit=PIN_C6,rcv=PIN_C7,bits=8)
#define ccp1 PIN_C2
#define ccp2 PIN_C1
#define en PIN_C4
#include <on_off.h>
#include <lcd4bit.c>
//UNSIGNED int8 ctimer=0;
float tocdo=0, tocdodat;
float xung=0, xungmoi = 0,xungcu =0 ;
float dem = 0, w=0;
void ngatkenhA();
void NGAT_TIMER1();
float xung21(FLOAT);
void main()
{

   while(TRUE)
   {
      //TODO: User Code
   }

}
